RME Intelligent Audio Solutions

Digiface AVB / Dante

MADIface Serie Kombi-Treiberpaket für Windows 7/8/10 32/64

Enthält MADIface Serie Treiber und MADIfaceNET Treiber für internen USB Ethernet Adapter und AVB Controller

Hinweise zur Treiberversion 0.9700 / 0.9442


Installation
-------------

Neuester Treiber:
http://www.rme-audio.de/download/driver_madifacenet_win_xxxx.zip


Neueste Firmware:
http://www.rme-audio.de/download/fut_ufxplus_avb_dante_win.zip

Die Firmware kann nur aktualisiert werden wenn der Treiber bereits installiert ist.

Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Der Treiberinstallationsassistent installiert/aktualisiert die Treiber. Danach Gerät anschliessen (im Falle einer Erstinstallation) oder neu booten (für Treiberupdate).

-------------------------------

Neuigkeiten, Änderungen und Fixes


V 0.9700 / 0.9442 (5.12.2019)

Bitte aktualisieren Sie das Digiface AVB auf Firmwareversion 210 !!!

- Verbesserte MRP/SRP Bandbreiten-Reservierung beim Samplefrequenzwechsel

- Der Controller läuft jetzt als Windows Dienst. AVB wird daher nicht mehr abgebrochen wenn das Programm AVB Controller beendet wird.

- Erweiterte Stream Konfiguration hinzugefügt

- Presentation Time Offset pro Stream hinzugefügt

- Neues Stream Format Menü  hinzugefügt

- Wurden mehrere Geräte aus und wieder eingeschaltet zeigte die Geräteliste falsch an

- Verbesserte Oberfläche

- Kabelerkennung deaktiviert (wegen unzuverlässiger Erkennung)

- Es konnte zum Abbruch des Datenempfangs kommen, während das Datensenden weiter funktionierte

- Der AVB Controller ist nun zu Windows 8 (7) kompatibel (QueryInterruptTime wird nicht mehr benutzt).

- Eine Änderung im Milan-Standard machte Disconnect inkompatibel zur M32 Pro Serie

- AAF FGormate wurde zum Inputs Format Dialog hinzugefügt

- Neue Option zur Einstellung der Stream-Formate

- Bugfix im AVB Endpoint für die Funktion SET_STREAM_FORMAT


--------------------

V 0.9685 / 0.9407 (1.08.2019)

- Unterstützung für GET_NAME hinzugefügt.


--------------------


V 0.9685 / 0.9406 (25.06.2019)

- Unterstützung für MIDI over MADI des MADI I/O des Digiface Dante hinzugefügt. Erfordert Firmware 36.

- Digiface AVB unterstützt nun 64 Kanäle (statt 60) bei 192 kHz. Erfordert Firmware 206. 

- TotalMix FX Version 1.61


--------------------

V 0.9684 / 0.9405 (06.05.2019)

- Bugfix Digiface Dante WDM Aufnahme: die WDM Record Devices 5/6 und 7/8 erhielten das Signal 5/6, alle Kanäle über 7/8 waren um 2 Kanäle verschoben (v 0.9684).

- AVB: Schnelleres Discovery in Hive

- AVB: Diverse Fehlermeldungen beseitigt

- AVB: Konfigurationsdialog verbreitert

--------------------

V 0.9681 / 0.9402 (06.03.2019)

- AVB Controller verbessert: Problem bei der Geräteauswahl behoben, scrollbare Geräteliste hinzugefügt. 

--------------------


V 0.9681 / 0.9400 (25.02.2019)

Neu in TotalMix FX 1.6:

- Die Einstellungen für External Input und den aktuellen PFL-Modus werden nicht mehr per Snapshot geändert.

- Solo/PFL funktionieren nun auch wenn ein Eingangskanal gemutet ist. Hinweis: Diese Funktion ist für UFX II und UFX+ nicht verfügbar. 

- Settings, Mixer: Neue Option 'Exklusive Solo/PFL Mode'.

- Settings, Mixer: Neue Option '2-Row Mode with only Input in first row '.

- Settings, Aux Devices: Die Anzahl der Aux-Kanalbänke wurde auf 24 erhöht, so dass MADIface XT und HDSPe MADI FX einen OctaMic XTC auch am MADI-Anschluss 3 steuern können.

- Preferences, Mixer Views: Neue Option 'Store channel open/close state in Layout Preset '.

- Preferences, Snapshots: neue 'do not load' Optionen 'Main Volume, Main/Phones Volume, Control Room Settings'.

- Preferences, Neue Option 'Einstellungen für alle Benutzer speichern'. Bisher hatte jeder Benutzer seinen eigenen TM FX Status/Einstellungen. Diese Option ermöglicht identische Einstellungen für alle Benutzer.

- Vollständige Unterstützung für den Mehrbenutzerbetrieb. Bei einem Benutzerwechsel wird TM FX automatisch geschlossen und wieder geöffnet. Gemäß der obigen Option lädt es dann entweder spezifische Einstellungen für den aktuellen Benutzer, oder die gleichen Einstellungen für alle Benutzer.

- Menü Datei: Neue Option 'Preload all Snapshots'. Lädt die 8 Snapshots eines Workspaces in die Snapshot-Slots, aktiviert aber keinen von ihnen. Andere Einstellungen innerhalb des Workspace (Fensterposition etc.) werden ignoriert.

- Matrix: Umschalt + Klick zum Ändern der Phase, Strg + Klick zum Stummschalten (oder Doppelklick) in den Spalten mit dem vertikalen Kanalnamen.   

- ARC USB: neuer Modus 'Push-or' hinzugefügt. Ermöglicht z.B. die Aktivierung von Talkback mit einer Taste und dem Fußschalter, ohne sich gegenseitig zu blockieren.

- ARC USB, Betrieb: unterstützt den SysEx-Modus (erfordert Firmware-Update der ARC USB). Zusätzliche Option, um den vorherigen Modus zu deaktivieren. Firmware Download:

http://www.rme-audio.de/download/fut_arcusb_mac_v7.zip


Fixes:
- Eine gesperrte Benutzeroberfläche erlaubte weiterhin den Doppelklick auf einen Fader.

- In seltenen Situationen konnte die Mismatch-Message einen Absturz verursachen.

- Beseitigt kleine Abweichungen in den Pegelanzeigen (0.05 dB)


----------------------

V 0.9680 / 0.9400 (21.02.2019)

- Der AVB Controller speichert nun auch alle Input Stream Formate des m32 im xml-Format. Das Wiederherstellen der Input Streams klappt nun auch bei ENTITY_DISCOVER ohne vorheriges Timeout.


----------------------

V 0.9680 / 0.9399 (19.02.2019)

- UT (up to) Bit wird nun ausgewertet (Set Stream Format)

- Erfordert Firmwareversion 203 oder höher


----------------------

V 0.9680 / 0.9397 (11.01.2019)

- Vollständige Unterstützung für GET_AVB_INFO

- Erfordert Firmwareversion 203 oder höher


----------------------

V 0.9680 / 0.9393 (21.11.2018)

- Bugfix: Ein Dante-Gerät konnte das AVB Netzwerk stören

Erweiterte Unterstützung für Milan:

- Lock Anzeige für CRF hinzugefügt

- CRF Wordclock-Phase nicht mehr zufällig

- Das Ändern der Samplefrequenz verändert nicht mehr das Format (gilt auch für CRF/AAF)

- Bandbreite der CRF-Streams verringert

- Erfordert Firmwareversion 202 oder höher


----------------------

V 0.9680 / 0.9391 (16.11.2018)

- Bugfix: PnP konnte zur falschen Erkennnung eines USB-Gerätes und damit dem Abbruch der Übertragung führen

Erste Version mit Unterstützung für Milan:

- AAF Streams empfangen und senden, in 44 / 88,2 / 176,4 / 192 kHz, 12 / 16 / 24 / 32 Kanal Formaten

- CRF (Clock Reference Format) mit 0 Kanälen (kein Audio)

- Erfordert Firmwareversion 194 oder höher


----------------------

V 0.9680 / 0.9389 (05.11.2018)

- Kleine Verbesserung bei WDM Formatspeicherung.

- Digiface Dante: Korrektur des Settingsdialogs im USB 2 Modus


----------------------

V 0.9673 (23.06.2018)

- WDM Format beschränkt auf 2-Kanal (Stereo) und bis zu 7.1-Kanal (Multi-channel). Einstellung bleibt daher nach Neustart erhalten.

- Fix für WDM Phones Out des Digiface USB bei Double und Quad Speed

- Unterstützt Digiface AVB und Digiface Dante


-------------------------------


Copyright RME 12/2019
Alle Rechte vorbehalten. Windows 7/8/10 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.


